

**ПАСПОРТ**

**ДОСТУПНОСТИ МОУ ИРМО «МАЛОГОЛОУСТНЕНСКАЯ СОШ»**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта- муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного образования « Малоголоустненская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта: 664513.  Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2  этаж, 1200 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1980 , последнего капитального ремонта \_-нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 25.06.2016 , капитального- нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 664513.  Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 1а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг \_\_\_образовательные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 14 человек в день, возможность 178 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_-нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_400\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_5\_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать\_- спуск к школе\_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  |
| 5 | с нарушениями слуха |  |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

**\*\***Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ДП-В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |  |
| 8 | **Все зоны и участки** | Индивидуальное решение с ТСР | |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - с 2016- по 2030 гг

в рамках исполнения \_план работы школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_ДП-В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от «22» июня 2015 г.,

**Приложение**

**Контрольная форма обследования качества доступности для инвалидов и МГНобъектов и услуг организаций социального обслуживания населения.**

Дата проведения обследования\_\_22.06.2015\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Элемент доступности для инвалидов: к- колясочников;  о – опорников; с-по зрению, г – по слуху, у- по ментальности. | Параметр доступности | Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра). |
| **Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)** | | | |
| **Вход (входы) на территорию** | | | |
| 1.1 | Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра, наличие свободной зоны для человека на кресле-коляске)  Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН |  | Оборудованной остановки общественного транспорта для МГН нет.  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01961.JPG |
| 1.2 | Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса?  **К, С, О, Г** | Если «Да», расположение маршрута: | пути следования для МГН от остановки до ОСИ не оборудованы  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01962.JPG |
| **Путь (пути) движения по прилегающей территории** | | | |
| 1.3 | Является ли маршрут движения ровным, обозначенным и с нескользким покрытием?  **К, С, О,** |  | Пути следования по прилегающей территории ровные, нет направляющих для людей с ослабленным зрением  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01963.JPG |
|  |  |  |  |
| 1.4 | Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта?  **К, С, О** |  | **41м** |
| 1.5 | Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи?  **К, С, О, Г** |  | **Места отдыха на пути движения не оборудованы** |
| **Лестница наружная** | | | |
| 1.6 | Для открытых лестниц:  - ширина проступей от 0,35 до 0,4 м,  - высота подступенка от 0,12 до 0,15 м.  **О, С** |  | Лестница, ширина и высота ступеней не соответствует нормам  **C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01964.JPG** |
| 1.7 | Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м.  **О, С** |  | Поручни на лестнице отсутствуют  **C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01964.JPG** |
| 1.8 | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.  **С** |  | **Ступени не выделены** |
| 1.9 | Тактильные указатели расположены на расстоянии 0,6 м перед маршем открытой лестницы.  Ширина тактильной полосы - 0,5 м.  **С** |  | **Тактильных указателей нет** |
| **Пандус наружный** | | | |
| 1.10 | Ширину между поручнями пандуса при одностороннем движении не менее 0.9 -1,0 м.  В остальных случаях – ширина пандуса соответствует ширине полосы движения . Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса  **К** |  | **Пандус отсутствует** |
| 1.11 | Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,8 м.  Уклон марша пандуса не более 1:20 (5%). |  | **Пандус отсутствует** |
| **Автостоянка и парковка** | | | |
| 1.12 | Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест?  Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов?  **К, С, О, Г** | 10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске  до 100 вкл. 5%, но не менее 1  от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%;  от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%;  1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше | Парковка для инвалидов отсутствует  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01961.JPG |
|  |  |  |  |
| **Раздел 2. Входы в здание** | | | |
| 2.1 | Доступен ли главный вход в здание?  **К,О,С,Г**  Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход?  **К,О,С,Г** | Perspective drawing of an existing building exterior with an inaccessible main entrance.  The route to the alternative accessible entrance is clearly marked and the entrance must be able to be used independtly without assistance during the same hours as the main entrance. | Главный вход для инвалидов не доступен  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01964.JPG |
| 2.2 | Оборудованы ли доступные входы знаками доступности (в случае если не все входы доступны для инвалидов)?  **К,О,С,Г**  Имеется ли устройство для вызова персонала?  Кнопка вызова расположена на высоте не более 0,8 м от уровня пола.  **К,О,С,Г** | 4 | Устройства для вызова персонала не установлены  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01965.JPG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие требования к зоне** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Входная площадка (перед дверью)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15 | | Входная площадка при входах, доступных МГН, имеет:  - навес,  - водоотвод,  - в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия .  **К,О,С** | | | Да Нет  Осмотр: | | | | | |  | Не соответствует нормам  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01973.JPG | | - Привести в соответствие |
| 2.16 | | Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%.  **К,О,С** | | | Да Нет  Измерение: | | | | | |  | C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01975.JPG | | - Привести в соответствие |
| **Дверь (входная)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19 | | Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м.  **К,О**  Входные двери на путях движения инвалидов, использующих спортивные кресла-коляски и специальные коляски не менее 1,2м.  **К** | | | Да Нет  Измерение:  Да Нет  Измерение: | | | | | |  | Размер входной двери соответствует нормам  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01966.JPG | | - Привести в соответствие |
|  | |  | | |  | | | | | |  |  | |  |
| 2.22 | | Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей и стен высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м.  **С**  Высота расположения маркировки от поверхности пути движения:  -не ниже 0,1 м и не выше 0,3м;  - не ниже 0,9 м и не выше 1,0м;  - не ниже 1,3 м и не выше 1,4м  **С** | | | Да Нет  Измерение:  Да Нет  Измерение: | | | | | |  | Контрастная маркировка отсутствует  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01970.JPG | | - Привести в соответствие |
| 2.23 | | Высота порога в дверном проеме наружных дверей, доступных для МГН, не более 1,4 см.  **К** | | | Да Нет  Измерение: | | | | | |  | Высота порогов не соответствует  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01967.JPG | | - Привести в соответствие |
| **Тамбур входной** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.26 | | Глубина тамбуров и тамбур -шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5 м.  **К, О** | | | Да Нет  Измерение:  3,15 м  3,34 м | | | | | |  | Соответствует нормам  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01971.JPG | | - Привести в соответствие |
| **Лестница (внутри здания).** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12 | | Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и маршами лестниц на расстоянии 0,6 м.  Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены.  **С** | | | | Да  Нет  Измерение: | | | | |  | Не оборудованы  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01972.JPG | | - Привести в соответствие |
| **Пути эвакуации (в т.ч. безопасные зоны).** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.41 | Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен  иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию  **К,О** | | | | | | Да  Нет  Осмотр: | | |  | | Пути эвакуации с верхних этажей не оборудованы  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01978.JPG | | - Привести в соответствие |
| 4.10 | При оборудовании для инвалидов на коляске мест для работы на компьютере, высота стола для размещения кресла с инвалидом 670 мм, наличие под столом свободного пространства для размещения ног не менее 500 мм.  **К** | | | Да  Нет  Измерение  770мм  350мм | | | | |  | | | C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01983.JPG | - Привести в соответствие | |
| 4.11 | Оборудование мест для приема посетителей в соответствии с габаритами, приведенными на рисунках.  **К** | | | Да  Нет  Измерение  Да  Нет  Измерение  Да  Нет  Измерение | | | | |  | | |  | - Привести в соответствие  - Привести в соответствие  - Привести в соответствие | |
| 4.18 | Коридоры, зон передвижения инвалидов оборудованы поручнями на высоте 1.2 м с информацией об участках передвижения азбукой Брайля.  **О,С** | | | Да  Нет  Измерение: | | | | |  | | | Коридоры не оборудованы поручнями  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01979.JPG | - Привести в соответствие | |
| 4.25 | Оборудования помещений и читательских мест  для инвалидов имеют места разворота не менее 1.5м, места для инвалидов шириной не менее 1м, столы шириной не менее0, 6 м индивидуальные и 0.9 м для двухсторонних мест.  **К,О** | | | Да  Нет  Измерение: | | | | |  | | | C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01980.JPG | - Привести в соответствие | |
| 2.26 | Стеллажи с книгами размещены на уровнем пола на высоте не менее 0.4 м и не более 1.2 м  **К,О** | | | Да  Нет  Измерение:  1,65м  0,45м | | | | |  | | | C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01981.JPG | - Привести в соответствие | |
| **5 Санитарно-бытовые помещения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Универсальная кабина уборной** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.17 | | У дверей универсальной кабины уборной информационные указатели помещения продублированы тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля.  Тактильная информационная табличка помещений расположена на высоте 1,35 м от уровня пола.  **С** | | | | | | Да Нет  Измерение: | | Image of a man using a visual cane reading a door sign tactilely.  The sign must be at least 48 inches to the baseline of the lowest tactile character and at least 60 inches to the baseline of the highest tactile character above the floor.  Image of a man using a visual cane reading a door sign tactilely.  The sign is on the latch side of the door, 18 inches from the door swing centered on the tactile characters, and 48 to 60 inches from the baseline of the text to the floor. | | C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01984.JPG | | - Привести в соответствие |
| 5.18 | | В универсальной кабине уборной обеспечена свободная зона для разворота на кресле-коляске диаметром не менее 1,4 м.  **К** | | | | | | Да Нет  Осмотр: | |  | | C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01985.JPG | | - Привести в соответствие |
| 5.19 | | Унитаз оборудован поручнями  **К,О** | | | | | | Да Нет  Измерение: | |  | | Унитаз не оборудован поручнями  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01986.JPG | | - Привести в соответствие |
| 5.20 | | Унитаз оборудован опорой для спины  **К,О** | | | | | | Да Нет  Осмотр: | |  | | Унитаз не оборудован опорой для спины  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01986.JPG | | - Привести в соответствие |
| 5.21 | | Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи  **К,О** | | | | | | Да Нет  Осмотр: | | Elevation detail shows the toilet paper dispenser flowing continuously. | | C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01987.JPG | | - Привести в соответствие |
| 5.22 | | Универсальная кабина уборной оборудована системой вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).  **К,О** | | | | | | Да Нет  Осмотр: | |  | | Система вызова помощи персонала отсутствует  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01986.JPG | | - Привести в соответствие |
| 5.23 | | Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, расположенное на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.  **К** | | | | | | Да Нет  Осмотр: | |  | | Отсутствует  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01988.JPG | | - Привести в соответствие |
| 5.25 | | Раковины для мытья рук, доступны для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках.  Зеркало расположено на высоте не более 0,9 м от уровня пола и не менее 1,9 м от уровня пола.  **К,О,С** | | | | | | Да Нет  Измерение  Да Нет  Измерение | |  | | Зеркало отсутствует  C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\Доступная среда\DSC01989.JPG | | - Привести в соответствие |
| 5.26 | | Доступная кабина уборной оборудована крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1,05 м и 1.4м от уровня пола.  **К,О,С** | | | | | | Да Нет  Измерение: | |  | | Отсутствует | | - Привести в соответствие |
| **Система информационных знаков и указателей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | | | Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать требованиям к знакам в нормативных документов по стандартизации Российской Федерации.  **К,О,С,Г,У** | | | | | Да Нет  Осмотр: | |  | |  | | - Привести в соответствие |